# This file was generated using idf.py save-defconfig. It can be edited manually.
# Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) 5.3.1 Project Minimal Configuration
#
CONFIG_IDF_TARGET="esp32s3"
CONFIG_BOOTLOADER_FLASH_DC_AWARE=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_120M=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_8MB=y
CONFIG_ESPTOOLPY_HEADER_FLASHSIZE_UPDATE=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_ESP32_S3_SPOT_BOARD=y
CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_PERF=y
CONFIG_ESP_TLS_INSECURE=y
CONFIG_ESP_TLS_SKIP_SERVER_CERT_VERIFY=y
CONFIG_SPIRAM=y
CONFIG_SPIRAM_MODE_OCT=y
CONFIG_SPIRAM_XIP_FROM_PSRAM=y
CONFIG_SPIRAM_SPEED_120M=y
CONFIG_SPIRAM_MALLOC_ALWAYSINTERNAL=4096
CONFIG_SPIRAM_TRY_ALLOCATE_WIFI_LWIP=y
CONFIG_ESP_DEFAULT_CPU_FREQ_MHZ_240=y
CONFIG_ESP32S3_INSTRUCTION_CACHE_32KB=y
CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB=y
CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_LINE_64B=y
CONFIG_ESP_MAIN_TASK_STACK_SIZE=4096
CONFIG_ESP_CONSOLE_USB_SERIAL_JTAG=y
CONFIG_ESP_TASK_WDT_TIMEOUT_S=10
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_FREERTOS_ENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY=y
CONFIG_FREERTOS_TIMER_TASK_STACK_DEPTH=4096
CONFIG_FREERTOS_VTASKLIST_INCLUDE_COREID=y
CONFIG_FREERTOS_GENERATE_RUN_TIME_STATS=y
CONFIG_MBEDTLS_EXTERNAL_MEM_ALLOC=y
CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_AES=n
CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_SHA=n
CONFIG_SPI_FLASH_HPM_ENA=y
CONFIG_IDF_EXPERIMENTAL_FEATURES=y
